**C**

**C**

**C**

**C**

**C**

**V KAŽDOM STĹPE MUSÍ**

**BYŤ Z VNÚTRA**

**OTVOR.**

**/ Určí pán architekt /-**

**PRE ODVOD**

**DÁŽĎOVEJ VODY**

 **a iné.**

**CEZ KANÁLE SA VODA**

**DOSTANE DO**

**NÁDRŽE a t ď.**

**Diery na vŕtanie**

**horných ozdôb,**

**musia byť**

**predvŕtané.**

**V kove,**

**ale aj v stĺpe**

**a v plafóne.**

**CIVÁŇ Viliam**

**MÁJ**

**2018**

**NEZABUDNÚŤ :**

**STĹPY TREBA NATÁČAŤ**

**TAK, ABY VŽDY**

**DVOJICA STĹPOV**

**MALA LEMOVÉ**

**PÁSY,**

**VŽDY PROTI SEBE.**

**Z HORA DOLU.**

**STĹPORADIE**

**DOM - 5 .**

**OZDOBNÉ**

**PODPERY**

**V HORNEJ**

**ČASTI STĹPA,**

**BUDÚ VŽDY**

**V  PRAVOM UHLE,**

**4 ks. NA JEDNOM**

**STĹPE.**

**CELÝ STĹP BUDE**

**BIELY,**

**AJ S VŔBKOVANÍM,**

**LEN NAZNAČENÉ**

**ZLATÉ LINKY,**

**APLIKÁCIE :**

**PÍSMENO : C,**

**malé hviezdičky**

**a malé guľky,**

**ktoré budú k stĺpu**

**pribetonované,**

**BUDÚ ZLATOU**

**FARBOU**

**POZLÁTENÉ.**